Ко второй половине 30-х годов стоявшие на вооружении Германии танки Pz.I и Pz.II уже устарели. На замену им разрабатывались основной танк Pz.III и тяжелый Pz.IV. Pz.III предназначался для глубоких прорывов и был оснащен пушкой, рассчитанной на борьбу с легкой бронетехникой и пулеметами, а Pz.IV должен был подавлять серьезную оборону противника, успешно бороться с дотами и противотанковыми пушками. Для этого Pz.IV вооружили короткой 75-мм пушкой с мощным фугасным снарядом. Однако концепция двух боевых танков оказалась несостоятельна: практика показала, что на поле боя каждый танк должен уметь решать любые задачи. Попытки серьезно усилить вооружение Pz.III из-за малых размеров башни серьезных результатов не дали, зато удалось повысить эффективность Pz.IV в борьбе с танками за счет увеличения длины орудия. Таким образом, Pz.IV, стоивший не многим дороже Pz.III, стал основным танком Германии во Второй мировой войне и был переклассифицирован в средний танк.
Pz.IV отличался удобством эксплуатации. Благодаря множеству лючков все агрегаты были легко доступны. Танк имел огромный запас на модернизацию, его броня и вооружение много раз усиливались. В своей весовой категории Pz.IV оказался одним из самых удачных в мире: из средних танков только русский Т-34 и некоторые модификации М4 Sherman могли успешно сражаться с ним. Знаменитый немецкий военный теоретик и танковый командир Гудериан даже настаивал на том, чтобы вместо выпуска нового танка «Пантера» было продолжено совершенствование Pz.IV. Этот танк-солдат прошел всю войну и был самым надежным немецким танком.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Броня: до 50 мм
Вес: 23 т
Вооружение: пушка 75-мм L43 (87 снарядов), 2 пулемета 7,92-мм (3000 патронов)
Двигатель: 300 л.с.
Скорость: 40 км/ч
Экипаж: 5 чел.