Гусенично-колесный грузовик. Используется для перевозки пехоты, буксировки большинства артиллерийских орудий и доставки боеприпасов. Превосходит ЗИС-5 по проходимости, уступая ему по скорости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 5,3 т
Двигатель: 85 л.с.
Скорость: 35 км/ч